## 2022年南雄市文化广电旅游体育局

## 购买体育器材明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **型号** | **功能参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 双人漫步机 | 规格：2154mm×566mm×1201mm 型号：SJ-003B  | 1、▲外形尺寸 ：2152mm×564mm×1200mm；2、主要材料：钢管；3、 主要承载立柱尺寸：φ114mm×3.0mm；4、▲主要承载横梁尺寸：φ60mm×3.0mm。5、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。6、安装方式：直埋式；7、★产品必须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中的有关要求并获得NSCC认证及通过国家体育总局用品质量监督检验中心检测。 | 件 | 6 |  |
| 2 | 双位蹬力器 | 规格：2153mm×380mm×1525mm型号：SJ-006B3  | 1、▲外形尺寸 ：2150mm×380mm×1523mm；2、主要材料：钢管；3、 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm；4、▲主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm。5、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；6、安装方式：直埋；7、★产品必须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中的有关要求并获得NSCC认证及通过国家体育总局用品质量监督检验中心检测。 | 件 | 6 |  |
| 3 | 太极轮 | 规格：1169mm×1147mm×1328mm 型号： SJ-011B  | 1、▲外形尺寸：1167mm×1145mm×1325mm；2、主要材料：钢管；3、 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm；4、▲主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm；5、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；6、安装方式：直埋；7、★产品必须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中的有关要求并获得NSCC认证及通过国家体育总局用品质量监督检验中心检测。 | 件 | 6 |  |
| 4 | 开合式滚压手臂多功能按摩器 | 规格：651mm×444mm×1365mm 型号：SJ-099B  | 1、▲外形尺寸：650mm×440mm×1363mm； 2、主要材料：钢管；3、 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm；4、▲主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm；5、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；6、安装方式：直埋；7、★产品必须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中的有关要求并获得NSCC认证及通过国家体育总局用品质量监督检验中心检测。 | 件 | 6 |  |
| 5 | 划船器 | 规格：1195mm×852mm×1110mm型号：SJ-017A | 1、▲外形尺寸 ：1195mm×852mm×1110mm；2、主要材料：钢管；3、 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm；4、▲主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm。5、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；6、安装方式：直埋；7、★产品必须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中的有关要求并获得NSCC认证及通过国家体育总局用品质量监督检验中心检测。 | 件 | 6 |  |
| 6 | 室外乒乓球台 | 规格：2740mm×1567mm×912mm 型号：SJ-032B  | 1、▲外形尺寸 ：2740mm×1565mm×910mm；2、 主要材料：钢管\SMC； 3、 立柱部件由支撑腿Φ60mm×3.0mm、弯管支管Φ42mm×3.0mm、加强弯管Φ32mm×3.0mm、底脚板等组焊；4、托架部件由 20mm×30mm×3.0mm 矩管组焊；5、台面总长度为：2740±3mm，台面宽度为：1525±3mm，台面离地高度为：760mm，半张台面对角线之差≤4mm，半张台面平面度≤5mm，端、边线宽度 20±1.5mm，中线宽 3±1mm，中线对称度≤3mm，中线与网间距离≤50mm，中线与断线距离≤10mm。台面采用 SMC 材质，台面弹性为230~260mm；6、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡； 7、★产品必须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中的有关要求并获得NSCC认证及通过国家体育总局用品质量监督检验中心检测。 | 件 | 1 |  |
| 7 | 健身器材使用注意事项站铭牌 |  |  | 件 | 6 |  |